电子口岸身份认证系统IC卡自主管理系统操作手册
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第1篇 系统介绍
第1章 系统简介
本系统为IC卡自主管理系统。
本系统为电子口岸身份认证系统主运行系统改造的新增子系统，是为方便企业对本企业操作员进行管理而提出的。使企业法人卡便于及时办理操作员卡相关延期、挂失、解挂、冻结、解冻、解锁、综合查询业务。
第2章 系统建设目标
系统具有较好兼容性，能满足与现有企业管理作业系统平稳过渡的要求；系统具有较好扩展性，能够满足业务发展需求；实现统一界面、统一授权、统一登录，规范企管作业流程，提高企管作业效率，更好为全国的注册企业提供服务。
第3章 运行环境
操作系统
· windows 2000 professional sp4

· windows Xp professional sp2

· windows Xp professional sp3

· window 2000 server

· window 2003 server enterprise edition
· windows Vista 
· windows 7

· windows Vista sp1及以上

网络环境
· 能够以各种宽带方式登录internet，256k以上的网络带宽；

· 支持代理、拨号等多种上网方式。
· 建议使用IE浏览器。

第4章 功能结构
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图 2.5.1

第2篇 操作说明

系统登录
在使用本功能以前需先安装IC卡自主管理系统控件。

用户可以通过两种方式登录系统

方式1：在浏览器中输入http://web.chinaport.gov.cn/rasuc/index.c，调出“中国电子口岸身份认证系统”界面，如下图所示。
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图 2.1.1
将法人卡插入IC卡读卡器中或将Ikey卡插入USB接口，输入登录密码，点击确定按钮，进入“中国电子口岸身份认证系统”系统主页面
方式2：用法人卡登录http://www1.chinaport.gov.cn输入密码进入后→点击“身份认证”→再点击“三证合一”。
登录后界面如下图所示
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图 2.1.2
登录后，点击“IC卡自主管理”，跳转到IC卡自主管理主页面。
操作介绍
1.1 延期
功能简介

本功能模块主要针对已完成制卡却因证书即将过期的企业操作员卡（包含报关员卡，下同）进行证书延期。已过期的操作员卡只能到窗口办理，该系统无法办理。
证书延期的时间：服务器当前时间向后延期10年。

操作：
点击界面左侧菜单，选择 “延期”，进入延期界面，如下图所示。
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默认情况下，把本企业所有操作员卡状态为“正常”的操作员列出，并以“操作
员编号”升序排列。
查询：输入查询条件，可查询的条件有IC卡号，操作员姓名，证件编号，点击查询按钮，系统显示符合查询条件的查询结果列表如下图所示。
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在列表中可以选择查看操作员明细信息，如下图所示。
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延期：点击延期按钮，系统询问“确认要进行延期操作吗？”如下图所示。
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点击确认，再次询问如下图所示。
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点击确认，系统提示“请您拔掉管理员卡，插入要被操作的卡,点击取消则取消延期操作！！！”，如下图所示。
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在未拔掉法人卡插入需要延期的操作员卡之前点击确认，会出现以下提示。
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在拔掉法人卡插入需要延期的操作员卡后点击确认，稍等后提示延期成功，如下图所示。
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点击确认，回到操作员详细信息界面。延期操作结束。
1.2 挂失
功能简介

本功能模块主要针对丢失IC卡的企业操作员卡进行挂失操作。
企业法人可以用企业法人卡对操作员卡进行挂失操作。
操作：
点击界面左侧菜单，选择 “挂失”，进入挂失界面，如下图所示。
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默认情况下，把本企业所有操作员卡状态为“正常”的操作员列出，并以“操作
员编号”升序排列。
查询：输入查询条件，可查询的条件有IC卡号，操作员姓名，证件编号，点击查询按钮，系统显示符合查询条件的查询结果列表，如下图所示。
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在列表中可以选择查看操作员明细信息，如下图所示。
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挂失：点击挂失按钮，系统询问“确认要进行挂失操作吗？”如下图所示。
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点击确认，再次询问如下图所示。
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点击确认，系统提示“挂失成功”，如下图所示。
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点击确认，回到操作员详细信息界面。挂失操作结束。
1.3 解挂
功能简介

本功能模块主要针对进行过“挂失”的企业操作员卡进行解挂操作。

企业法人可以利用企业法人卡对“已挂失”的企业操作员卡进行解除挂失操作。
操作：
点击界面左侧菜单，选择 “解挂”，进入解挂界面，如下图所示。
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默认情况下，把本企业所有操作员卡状态为“已挂失”的操作员列出，并以“操作员编号”升序排列。
查询：输入查询条件，可查询的条件有IC卡号，操作员姓名，证件编号，点击查询按钮，系统显示符合查询条件的查询结果列表，如下图所示。
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在列表中可以选择查看操作员明细信息，如下图所示。
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解挂：点击解挂按钮，系统询问“确认要进行解挂操作吗？”如下图所示。
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点击确认，再次询问如下图所示。
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图 2.2.1.1.3

点击确认，系统提示“解挂成功”，如下图所示。
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点击确认，回到操作员详细信息界面。解挂操作结束。
1.4 冻结
功能简介

本功能模块主要针对由于某些原因企业向取消某企业操作员登录系统的权限，企业法人可以利用企业法人卡对其IC卡进行冻结操作。
冻结后的操作员卡不能正常进行系统登录。
操作：
点击界面左侧菜单，选择 “冻结”，进入冻结界面，如下图所示。

[image: image25.png]ER B x| #E x| G x
HRRA

ICREEEE 2 © HE
) e
b ____
ke s
RS \ \

RS BRERG—RS BERLE RS RS

= 1 000000000000001971 Sk 213122345346346346 0000000001971
2 000000000000001976 R 20100729001 6100000005864
3 000000000000005961 ozl 2005072110000 2016092500011
4 000000000000005962 Mist2 2005072110000 8800000008602
5 000000000000005965 Mist4 2005072110020 2016090566666
6 000000000000005966 Wits 2005072110031 8850316110122
7 000000000000005970 Whit7 2005072110033 2016092800001
8 000000000000005971 it 2005072110034 2016090655555

d 9 000000000000005972 Ahite 2005072110035 2015042400003

il ) 000000000000005973 M0 2005072110036 8800000613508





默认情况下，把本企业所有操作员卡状态为“正常”的操作员列出，并以“操作员编号”升序排列。
查询：输入查询条件，可查询的条件有IC卡号，操作员姓名，证件编号，点击查询按钮，系统显示符合查询条件的查询结果列表，如下图所示。
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在列表中可以选择查看操作员明细信息，如下图所示。
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冻结：点击冻结按钮，系统询问“确认要进行冻结操作吗？”如下图所示。
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点击确认，再次询问如下图所示。

[image: image29.png]El—————
iM% |[oooooooooooooos7ze | SEMRE  [oooooooco |
MamARB ([ |  #ERA%-%S [oooooooooooooosess |
GRS [2ot6000s6665 | edbiEd ERaE

EARE | = 1

#femm  [EhEEE i

B T

e L (2) e 20160050066 T RS

=t [ I
o | = wH ]
wiE (12245078 [ R [ ]
RS ] mrww 1
FHRER: E¥ ERAZNAE: 20194209 H05H

L]

& m

1





图 2.2.1.1.3

点击确认，系统提示“冻结成功”，如下图所示。
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点击确认，回到操作员详细信息界面。冻结操作结束。
1.5 解冻
功能简介

本功能模块主要针对进行过“冻结”的企业操作员卡进行解冻功能操作。
解冻后的企业操作员卡可以正常登录系统。
操作：
点击界面左侧菜单，选择 “解冻”，进入解冻界面，如下图所示。
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默认情况下，把本企业所有操作员卡状态为“已冻结”的操作员列出，并以“操作员编号”升序排列。
查询：输入查询条件，可查询的条件有IC卡号，操作员姓名，证件编号，点击查询按钮，系统显示符合查询条件的查询结果列表，如下图所示。
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在列表中可以选择查看操作员明细信息，如下图所示。
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解冻：点击解冻按钮，系统询问“确认要进行解冻操作吗？”如下图所示。
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点击确认，再次询问如下图所示。
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点击确认，系统提示“解冻成功”，如下图所示。
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点击确认，回到操作员详细信息界面。解冻操作结束。
1.6 解锁
功能简介

本功能模块主要针对因多次输入密码不正确而被“锁定”的企业操作员卡进行解锁操作。
解除因密码错误次数过多导致的锁定。
操作：
点击界面左侧菜单，选择 “解锁”，进入解锁界面，如下图所示。
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默认情况下，把本企业所有操作员卡状态为“正常”的操作员列出，并以“操作员编号”升序排列。
查询：输入查询条件，可查询的条件有IC卡号，操作员姓名，证件编号，点击查询按钮，系统显示符合查询条件的查询结果列表，如下图所示。
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在列表中可以选择查看操作员明细信息，如下图所示。
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解锁：点击解锁按钮，系统询问“确认要进行解锁操作吗？”如下图所示。
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点击确认，再次询问如下图所示。
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点击确认，系统提示“请您拔掉管理员卡，插入要被操作的卡,点击取消则取消解锁操作！！！”，如下图所示。
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在拔掉法人卡插入需要解锁的操作员卡后点击确认，稍等后提示解锁成功，如下图所示。
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点击确认，回到操作员详细信息界面。解锁操作结束。
1.7 综合查询
功能简介

本功能模块主要查看法人与操作员的操作记录。
操作：
点击界面左侧菜单，选择 “综合查询”，进入综合查询界面，如下图所示。
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默认情况下，把本企业所有操作员卡状态为“正常”的操作员列出，并以“最后登录日期”降序排列，卡号为空最后排列。
查询：输入查询条件，可查询的条件有IC卡号，操作员姓名，卡状态，点击查询按钮，系统显示符合查询条件的查询结果列表，如下图所示。
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在列表中可以选择查看操作员被操作明细信息，点击查看，如下图所示。
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点击确认，如下图所示。
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图 2.2.1.1.3

查看操作详细信息。
点击返回，回到操作员详细信息界面。综合查询操作结束。
1.8 退出登录
    点击电子口岸身份认证系统界面右上角的退出登录，即可退出已登录的电子口岸身份认证系统，返回登录主界面。[image: image48.png]
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